دستورالعمل دفع پسماندهای آزمایشگاه زیست فناوری:

1- پلیت های میکروبی را در سبد کنار اتوکلاو قرار دهید ، اتوکلاو به مدت 60 دقیقه انجام می شود.

2- پسماند های اسیدی و بازی و محلول در آب یا نامحلول در آب و پسماند های نانو را در دبه های پلاستیکی مخصوص خود آن ماده که با لیبل های قرمز مشخص شده است زیر هود شیمیایی واقع در فضای عمومی آزمایشگاه بریزید.

3- پلیت هایی که حاوی مواد شیمیایی سمی و سرطانزا می باشند را در جعبه های پلاستیکی مخصوص مهر و موم نمایید و با ذکر مشخصات ماده روی ظرف زیر هود شیمیایی مخصوص قرار دهید .

4-سر سمپلر های آلوده در سیفتی باکس های مربعی ریخته شود.

5- اجسام تیزو برنده در سیفتی باکس های استوانه ای ریخته شود.

6- شیشه مواد شیمیایی و سایر شیشه الات شکسته شده را در سطل آبی بزرگ واقع در فضای عمومی آزمایشگاه بریزید.

7 -ضمن اینکه سبد مخصوص کاغذ و پلاستیک جدا است از ریختن دستکش ها در سبد بازیافت پلاستیک خودداری فرمایید.